**Правила оформления адресных табличек**

**ВВЕДЕНИЕ**

Правила предназначены для создания единой системы ориентирования в населенных пунктах Варгашинского муниципального округа Курганской области и установления общих норм размещения адресных табличек с названиями улиц и номерами домов на фасадах зданий в населенном пункте.

В правилах представлена информация и рекомендации по классификации, дизайну и правилам установки адресных табличек. Адресная табличка относиться к элементам благоустройства.

Правила надлежит использовать лицам, ответственным за обслуживание зданий, собственникам и арендаторам помещений, застройщикам жилых комплексов и проектировщикам.

ПРОБЛЕМАТИКА

В результате анализа фасадов зданий было обнаружено, что размещение адресных табличек не имеет общей структуры. Разнообразие дизайнов адресных табличек создаёт трудности в ориентировании по населенному пункту и ухудшает внешний вид исторических зданий. Отсутствие стандартов расположения адресных табличек приводит к их установке без учёта архитектурных особенностей фасадов зданий.

**Типология адресных табличек**

Варгашинский муниципальный округ Курганской области - развивающийся муниципальный округ, архитектурный и градостроительный облик которого включает знаковые сооружения, историческую среду и типовые постройки. Для создания удобных и информативных указателей для туристов и местных жителей, а также для превращения их в уникальные элементы среды населенных пунктов, необходим широкий спектр материалов.

После изучения зданий и пространств была определена следующая классификация указателей:

**Адресные таблички для современных зданий**

Большая табличка



Малая табличка



|  |  |
| --- | --- |
| Компактная табличка | Табличка для подъезда |
| 3.jpg | 4.jpg |

**Адресные таблички для исторических зданий**

Прямоугольная табличка



Квадратная табличка



**Адресные таблички для современных зданий**

Здания, построенные после 1955 года и не являющиеся объектами культурного наследия, украшаются бело-черными табличками. Эти таблички устанавливаются для обозначения улиц, дворов и подъездов.



**Большие и малые таблички**

Адресные таблички предназначены для установки на улице и служат для общего ориентирования в населенном пункте. Они включают в себя название улицы и номер дома.

Размеры табличек могут варьироваться в зависимости от архитектурных особенностей здания и высоты установки таблички с адресом.

|  |  |
| --- | --- |
| Большие | Малые |
| Располагаются на больших зданиях с разреженной застройкой, например, в новых жилых районах за пределами центра населенного пункта. | Располагаются в условиях плотной застройки населенного пункта на малой высоте, например, в центральной части населенного пункта. |



Компактные таблички

Для ориентации людей во дворах используются специальные таблички, которые акцентируют внимание на номерах, а не названиях улиц. Они размещаются на стороне дворовой территории.


Это решение также подходит для фасадов домов, где архитектурные особенности не позволяют установить большие или маленькие таблички.




**КОНСТРУКТИВ**


**Размеры и форма**

Большие адресные таблички





Таблички для исторических зданий




**Материалы и методы производства**

**Изготовление табличек**

Табличка состоит из корпуса, изготовленного методом вакуумного формования из АБС-пластика толщиной 4 миллиметра. Адрес вырезан на самоклеящейся плёнке Oracal с использованием плоттера и перенесён на корпус таблички.

Все виды табличек производятся и устанавливаются одинаковым образом.

Цвета пленки и корпуса



Для объектов социальной сферы возможно использование акцентных цветов.



Варианты оформления табличек

**Способ подсветки в темное время суток**

Разрешается использовать внутреннюю подсветку для адресных табличек. Эта подсветка должна обеспечивать равномерное освещение информации на табличке, не мешать чтению и не ухудшать эстетический вид подсветки фасадов и его визуального восприятия. Таблички должны быть изготовлены из светопроницаемого пластика, иметь ударопрочность класса IK7 и степень защиты оболочки IP67, легко устанавливаться, сниматься и разбираться для замены светодиодов.

**Правила установки адресных табличек на фасадах зданий**

**Нормы размещения от уровня земли**

Адресные таблички должны быть установлены на высоте от 2,5 до 5 метров от земли.




При размещении адресных табличек необходимо учитывать расположение элементов фасада, уровень окон и проёмов фасада.

Адресная табличка должна располагаться либо выше, либо ниже вывески, с отступом не менее 100 миллиметров, если вывеска доходит до края фасада.

Большие адресные таблички следует размещать выше вывески, а маленькие — ниже, выравнивая границы таблички с элементами фасада.

Не допускается наложение адресной таблички на вывеску или расположение её вплотную к ней.

Если две таблички располагаются на углу дома с двойным адресом, то они должны быть размещены на одном уровне от земли.



Установить переходный период для приведения в соответствие номерных табличек в соответствии с настоящими правилами в следующие сроки: приступить к замене или размещению табличек не позднее 1 июня 2025 года с завершением работ до 1 декабря 2025 года.

».